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(a) Rosa = Kollision, Blau = erfolgreich gesendet
k ist Verzögerung von Sender1
l ist Verzögerung von Sender2
o ist Verzögerung von Sender3
g ist Verzögerung von Sender4
Px ist das  x-te Paket


S1 sendet P1 zu t = 1
S2 sendet P2 zu t = 2 und P3 zu t = 6
S3 sendet P4 zu t = 1
S4 sendet P5 zu t = 3 und P6 zu t = 5




(b)
Analog zu oben
Jedoch sind k, l, o und g fest gewählt
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